$$r=\sqrt{k\frac{Q\_{1×}Q\_{2}}{f}}$$

 r=Jarak antara Muatan

Q1 , Q2 =Muatan Listrik ©

F=Gaya coloumb (N)

K = Tetapan coloumb (9x109N m2/c2 )